**采购询价函**

我公司计划采购钱塘公交场区监控维保项目（第二次），现向贵公司询价，请贵公司给出相应最优报价，报价应含税及完成本项目的一切相关费用。具体需求如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 服务内容 | 服务期限 | 质量标准 | 含税最高限价（元） |
| 钱塘公交场区监控维保项目（第二次） | 详见用户项目需求书 | 从合同签订之日起一年 | 详见用户项目需求书 | 90000 |
| 供应商资质要求：1、投标人必须具有独立承担民事责任能力的中华人名共和国境内注册法人，且必须提供合法有效的营业执照（提供有效复印件加盖公章）。2、营业执照必须含有监控，智能系统，弱电工程等经营范围的其中一项。3、本项目不接受联合体报价。 |

请贵公司于2025年4月21日14:00前以书面形式报价复函，纸质版原件需加盖公章并密封递交，可采用现场方式或邮寄方式递交响应文件。

1.现场递交方式：将响应文件递交至杭州市钱塘区白杨街道通宇路179号，联系人：沈工，联系电话：0571-86878471。现场递交时须提供供应商法定代表人（或其授权代表）的联系方式，并保证询价期间联系方式畅通。未提供上述资料的视为无效报价。

2.邮寄送达方式：供应商可以通过邮寄送达响应文件，送达地址：杭州市钱塘区白杨街道通宇路179号，联系人：沈工，联系电话：0571-86878471。各供应商邮寄须将快递单号发送至电子邮箱（hzqtjj179@126.com），以便采购人查询物流记录，如因未提供快递单号造成响应文件未及时送达而造成的后果均由供应商无条件承担。各供应商应当确保响应文件密封包装且在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称。因邮寄造成响应文件密封破损而不符合采购文件对响应文件的密封要求，或邮寄过程中因不可抗力因素导致响应文件未在响应截止时间前送达的，采购人将拒绝其响应文件。各供应商应自行考虑邮寄在途时间，响应文件送达时间以采购人实际签收时间为准。到付件快递一律拒收。

3.询价过程中有关澄清、说明或者补正，采购人将通过电子邮箱（hzqtjj179@126.com）进行收发。

4.其他说明：本项目不要求供应商人员必须到场参加现场开标。

 杭州市钱塘公共交通有限公司

 2025年4月16日

附件

**钱塘公交场区监控维保项目（第二次）**

**用户需求书**

**一、项目名称：**

钱塘公交场区监控维保项目（第二次）

**二、项目情况**

目前钱塘公交有15 个公交站（最终以实际站点为准），共计 216 个摄像头，部分设备年久失修，无法满足公司日常安全运行需要，故需引入专业维保单位负责定期的进行监控设备维护，通过公开询价方式确定一名厂商并按要求提供场区监控维保，维保费用最高限价2万元，维修费用按实结算。本项目年度预算9万元。维修项目维修需求如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 需求参数 | 单位 | 数量 |
| 1  | 枪机 | 400万高清网络 | 只 | 25  |
| 2  | 室内半球机 | 200万高清网络 | 只 | 6  |
| 3  | 枪机 | 200万模拟 | 只 | 6  |
| 4  | 室内半球机 | 200万模拟 | 只 | 2  |
| 5  | 监控支架 | 枪机摄像头专用支架 | 只 | 33  |
| 6  | 电源 | 12V2A | 只 | 20  |
| 7  | 集中电源 | 12v10A | 只 | 5  |
| 8  | 硬盘录像机 | 8路双盘位、网络高清、双网口 | 台 | 3  |
| 9  | 硬盘录像机 | 16路4盘位、网络高清、双网口 | 台 | 6  |
| 10  | 硬盘录像机 | 8路双盘位、模拟、双网口 | 台 | 1  |
| 11  | 硬盘录像机 | 16路4盘位、模拟、双网口 | 台 | 1  |
| 12  | 同轴电缆 | 模拟主机专用同轴线 | 米 | 200  |
| 13  | 网络线缆 | 超五类 | 米 | 600  |
| 14  | 网络线缆 | 六类 | 米 | 600  |
| 15  | 电源线缆 | 国标RVV 2\*1.5监控专用电源线缆 | 米 | 800  |
| 16  | 光缆 | 国标4芯单模光缆 | 米 | 200  |
| 17  | 光纤收发器 | 千兆电口+单模单纤 | 对 | 3  |
| 18  | 网络交换机 | 8口千兆网络交换机 | 台 | 3  |
| 19  | POE交换机 | 8口POE供电千兆交换机 | 台 | 3  |
| 20  | 监控硬盘 | 监控专用4TB | 块 | 3  |
| 21  | 监控硬盘 | 监控专用6TB | 块 | 5  |
| 22  | 监控硬盘 | 监控专用8TB | 块 | 5  |
| 23  | 室外电源箱 | 不锈钢材质500\*600\*200 | 只 | 2  |
| 24  | 水晶头 | 超五类 | 100只/盒 | 2  |
| 25  | 水晶头 | 六类 | 100只/盒 | 2  |
| 26  | 光纤熔接费 |  | 单次 | 3  |
| 27  | PVC管材 | PVC线管 | 米 | 300  |
| 28  | 线槽 | PVC线槽 | 米 | 300  |
| 29  | 网络墙柜 | 国产 6U | 只 | 2  |
| 30  | 摄像机立杆 | 1米 | 根 | 3  |

**注：**服务期限内具体采购数量及采购金额，采购方不向供应商做任何担保，最终以实际采购数量进行结算。以上数量仅供参考，最终以采购方实际采购数量为准。

**三、服务内容及要求：**

维保期内，每三个月最后一周对钱塘公交场站监控设备提供一次季度维保报告；年度维保期满提交年度维保报告和年度维修清单。

**四、服务期限**

自合同签订之日起一年。

**五、服务质量标准：**

1、每周对公司各站点进行一次巡回检查维修，对故障设备及时修复。

2、遇到紧急故障时，需 4 小时内到达现场维修， 24 小时内修复故障。

3、维保过程中，更换过的设备质保期均为一年，维修过的设备质保均为三个月。

**六、服务地点**

钱塘公交各中心站，具体站点如下：（顺安巷公交站、海通街公交站、银沙公交站、四季青公交站、下沙城公交站、学正街公交站、下沙江滨公交站、下沙高教文津站、江东公交站、江雅苑公交站、钱塘政务服务中心（江东）公交站、临江公交站、大江东新湾站、下沙秋潮公交站、下沙高教文溯站。

**七、付款方式：**

1、维保费结算方式：合同签订半年后两周内先付合同额的50%，合同到期后根据维保单位实际工作情况进行考核，根据考核结果两周内付完余款。

 2、维修费结算方式：根据实际完成阶段性更新或新增的设备， 验收合格后两周内付款，按月实时结算。

3、付款前，应当开具全额的增值税专用发票，否则采购方有权拒绝付款。

**八、验收标准：**

1、维保费结算：

（1）第一次付款需提供前两个季度的维保报告；

（2）第二次付款需提供后两个季度的维保报告，年度维保告。

2、设备维修费结算：

损坏设备换新后或新增设备，功能完好，可在线查看，同步提供维修清单。

**九、考核标准：**

维保单位应保证在合同期内做好系统的维保工作，若维保工作违反有关约定，每违反一次按合同尾款的10%起步进行扣款。

**十、确定成交人：**

含税总价合计最低的为成交人，若总价一致时，由询价小组抽签确定成交人。响应单位在确定为成交单位后，非因不可抗力因素对谈判时所做的应答及承诺不能有效履行的，采购人有权保留对响应单位做出相应的惩罚措施。

报价函

项目名称：钱塘公交场区监控维保项目（第二次）

报价单位（盖章）：

报价日期： 年 月 日

联系人: 联系电话:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 类别 | 报价（元） | 最高含税限价金额（元） |
| 钱塘公交场区监控维保项目（第二次） | 维保费 |  | 本项目最高预算90000元，其中维保费用最高限价20000元。 |
| 维修材料费（明细详见附表：维修材料报价明细表） |  |
| 合计 | 大写：小写： |
| 注：1、报价函若有分页，请加盖骑缝章；1. 报价函用信封装好并密封；
2. 报价有效期 90 天；

4、报价要求货币为人民币，且报价应含税及完成本项目的一切相关费用；5、报价超过含税最高限价的为无效报价。投标报价出现总价金额与分项报价汇总金额不一致的，以总价为准，修改分项报价；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。6、报价函内容不允许做任何变更，变更视为无效报价（格式可根据实际需求自行排版）。7、类别为“维修材料费”的报价须与附表报价总金额一致。附表为本报价函的组成部分。 |

**附表：**

**维修材料报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **需求参数** | **单位** | **数量** | **含税单价（元）** | **含税总价（元）** |
| 1  | 枪机 | 400万高清网络 | 只 | 25  |  |  |
| 2  | 室内半球机 | 200万高清网络 | 只 | 6  |  |  |
| 3  | 枪机 | 200万模拟 | 只 | 6  |  |  |
| 4  | 室内半球机 | 200万模拟 | 只 | 2  |  |  |
| 5  | 监控支架 | 枪机摄像头专用支架 | 只 | 33  |  |  |
| 6  | 电源 | 12V2A | 只 | 20  |  |  |
| 7  | 集中电源 | 12v10A | 只 | 5  |  |  |
| 8  | 硬盘录像机 | 8路双盘位、网络高清、双网口 | 台 | 3  |  |  |
| 9  | 硬盘录像机 | 16路4盘位、网络高清、双网口 | 台 | 6  |  |  |
| 10  | 硬盘录像机 | 8路双盘位、模拟、双网口 | 台 | 1  |  |  |
| 11  | 硬盘录像机 | 16路4盘位、模拟、双网口 | 台 | 1  |  |  |
| 12  | 同轴电缆 | 模拟主机专用同轴线 | 米 | 200  |  |  |
| 13  | 网络线缆 | 超五类 | 米 | 600  |  |  |
| 14  | 网络线缆 | 六类 | 米 | 600  |  |  |
| 15  | 电源线缆 | 国标RVV 2\*1.5监控专用电源线缆 | 米 | 800  |  |  |
| 16  | 光缆 | 国标4芯单模光缆 | 米 | 200  |  |  |
| 17  | 光纤收发器 | 千兆电口+单模单纤 | 对 | 3  |  |  |
| 18  | 网络交换机 | 8口千兆网络交换机 | 台 | 3  |  |  |
| 19  | POE交换机 | 8口POE供电千兆交换机 | 台 | 3  |  |  |
| 20  | 监控硬盘 | 监控专用4TB | 块 | 3  |  |  |
| 21  | 监控硬盘 | 监控专用6TB | 块 | 5  |  |  |
| 22  | 监控硬盘 | 监控专用8TB | 块 | 5  |  |  |
| 23  | 室外电源箱 | 不锈钢材质500\*600\*200 | 只 | 2  |  |  |
| 24  | 水晶头 | 超五类 | 100只/盒 | 2  |  |  |
| 25  | 水晶头 | 六类 | 100只/盒 | 2  |  |  |
| 26  | 光纤熔接费 | / | 单次 | 3  |  |  |
| 27  | PVC管材 | PVC线管 | 米 | 300  |  |  |
| 28  | 线槽 | PVC线槽 | 米 | 300  |  |  |
| 29  | 网络墙柜 | 国产 6U | 只 | 2  |  |  |
| 30  | 摄像机立杆 | 1米 | 根 | 3  |  |  |
| 合计 |  |

注：1、以上维修材料报价为履行合同的最终价格，包括但不限于维修材料价、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、保修、人工、安装、维修、调试等满足采购人维修要求的一切费用。

2、服务期限内场区监控具体维修数量及维修金额，采购方不向供应商做任何担保，最终以实际维修数量进行结算。以上数量仅供参考，最终以采购方实际维修数量为准。

企业营业执照（加盖公章）