采购询价函

钱塘公交公司计划采购2025年空调采购项目，现进行公开询价，欢迎能够承接本项目并对本项目有兴趣的供应商参与报价，报价应含税及完成本项目的一切费用。具体需求如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **最高限价（含税）** | **服务内容** | **服务期限** | **服务标准** |
| 钱塘公交2025年空调采购项目 | 5.65万元 | 详见附件 | 合同签订之日起一年 | 提供的商品应符合国家规定的技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，且产品的品牌、数量、质量要求等完全与采购文件相符。 |
| 注：供应商资质要求：  1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，且符合、承认并承诺履行采购文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售。  2、具有生产或经营本项目空调的厂家或具有销售能力的供应商。  3、本项目不接受联合体投标。 | | | | |

请贵公司于2025年2月27日16:30前以书面形式报价复函，纸质版原件需加盖公章并密封递交，可采用现场方式或邮寄方式递交响应文件。

1.现场递交方式：将响应文件递交至杭州市钱塘区通宇路179号下沙公交停保基地六楼综合办，联系人：沈工，联系电话：0571-86878471。递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）的联系方式，并保证询价期间联系方式畅通。

2.邮寄送达方式，供应商可以通过邮寄送达响应文件，送达地址：杭州市钱塘区通宇路179号下沙公交停保基地，联系人：沈工，联系电话：0571-86878471。[各供应商应当确保响应文件密封包装且在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称。因邮寄造成响应文件密封破损而不符合询价函中对响应文件的密封要求，或邮寄过程中因不可抗力因素导致响应文件未在投标截止时间前送达的，采购人将拒绝其响应文件，由此所造成的后果各供应商无条件承担。各供应商自行考虑邮寄在途时间，响应文件送达时间以工作人员实际签收时间为准，到付件快递一律拒收。](mailto:hongxy@zjsct.cn），以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保磋商响应文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄造成磋商响应文件密封破损而不符合招标文件对磋商响应文件的密封要求、或邮寄过程中导致磋商响应文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其磋商响应文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，磋商响应文件送达时间以工作人员实际签收时间为准。)

3.询价过程中有关澄清、说明或者补正，采购人通过电子邮箱（2713271503@qq.com）进行收发。

4.其他说明：本项目不要求供应商人员必须到场参加现场开标。

杭州市钱塘公共交通有限公司

2025年2月24日

钱塘公交2025年空调采购项目

用户需求书

**一、项目名称**

钱塘公交2025年空调采购项目

**二、项目情况**

1. 我司计划开展2025年空调采购项目，现通过公开询价的方式确定一名供应商并按要求完成供货。
2. 本项目最高限价5.65万元。

3、具体需求如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 柜式空调 | 挂机/柜机:柜机  单冷/冷暖:冷暖  匹数:5匹  定频/变频:变频  能效等级:1 级  电压/频率（V/Hz）:220V～/50Hz  质保年限：10 年  电辅热独立控制功能，辅助要求：停电补偿（断电记忆） | 1 | 台 |
| 2 | 柜式空调 | 挂机/柜机:挂机  单冷/冷暖:冷暖  匹数:3匹  定频/变频:变频  能效等级:1 级  电压/频率（V/Hz）:220V～/50Hz  质保年限：10 年  电辅热独立控制功能，辅助要求：停电补偿（断电记忆） | 3 | 台 |
| 3 | 壁挂式空调 | 挂机/柜机:挂机  单冷/冷暖:冷暖  匹数:2匹  定频/变频:变频  能效等级:1 级  电压/频率（V/Hz）:220V～/50Hz  质保年限：10 年  电辅热独立控制功能，辅助要求：停电补偿（断电记忆） | 3 | 台 |

**三、其他要求**

1、供应商须按总价进行报价，其报价为项目包干价，送货上门、打孔安装、空调加管所含费用均包含在总价中。

2、以上产品参数为所有投标产品最低技术参数要求，必须满足不允许有负偏离，否则视为无效报价处理。

3、供应商不得通过加装、更改货物配件等手段使原本不符合采购参数要求的货物满足采购参数要求。提供的所有货物必须是厂商销售公司直接供货，且为全新原厂原装未拆封正品，不接受电商及二次销售货源。

4、产品售后要求：由生产厂家免费包修 10 年。

**四、服务期限**

合同签订后按需开始供货，服务期为合同签订之日起一年。

**五、质量标准**

提供的商品应符合国家规定的技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，且产品的品牌、数量、质量要求等完全与采购文件相符。

**六、服务地点**

杭州市钱塘区，采购人指定的地点。

**七、付款方式**

按批次结算，支付全额款项后3日内到货，并开具全额的增值税专用发票。

**八、确定成交人**

报价最低的为成交人，若报价一致时，由询价小组抽签确定成交人。

**九、验收标准**

1、质量：提供的产品、品牌、型号、参数、数量等与合同相符，材料质量符合国家标准，提供产品合格证。如供货不符采购要求，采购方有权退回，由此造成的损失由供应商自行负责。

2、送货：供应商应按采购单位的要求完成供货、搬运、安装货物工作，并在规定的时间内送达。

**报价函**

**项目名称：钱塘公交2025年空调采购项目**

**报价单位（盖章）：**

**报价日期： 年 月 日**

**联系人: 联系电话:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单价限价（元） | 品牌 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 柜式空调 | 挂机/柜机:柜机  单冷/冷暖:冷暖  匹数:5匹  定频/变频:变频  能效等级:1 级  电压/频率（V/Hz）:220V～/50Hz  质保年限：10 年  电辅热独立控制功能，辅助要求：停电补偿（断电记忆） | 1 | 10000 |  |  |  |
| 2 | 柜式空调 | 挂机/柜机:挂机  单冷/冷暖:冷暖  匹数:3匹  定频/变频:变频  能效等级:1 级  电压/频率（V/Hz）:220V～/50Hz  质保年限：10 年  电辅热独立控制功能，辅助要求：停电补偿（断电记忆） | 3 | 8500 |  |  |  |
| 3 | 壁挂式空调 | 挂机/柜机:挂机  单冷/冷暖:冷暖  匹数:2匹  定频/变频:变频  能效等级:1 级  电压/频率（V/Hz）:220V～/50Hz  质保年限：10 年  电辅热独立控制功能，辅助要求：停电补偿（断电记忆） | 3 | 7000 |  |  |  |
| 合计 | | | | | |  |  |
| 注：1、报价函若有分页，请加盖骑缝章；   1. 报价函用信封装好并密封； 2. 报价有效期 90 天；   4、报价要求货币为人民币，且报价应含税及完成本项目的一切相关费用；  5、报价超过含税最高限价为无效报价，投标报价出现总价金额与分项报价汇总金额不一致的，以总价为准，修改分项报价；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。  6、报价函内容不允许做任何变更，变更视为无效报价。 | | | | | | |  |

企业营业执照（加盖公章）

承诺函

**杭州市钱塘公共交通有限公司：**

**我公司承诺如下：**

**一** **、产品质量标准**

依据国家相关的产品质量规定和产品说明书载明的标准作为双方确定产品质量的依据。

**二、保修期限**

1、我方承诺销售给贵方的产品在正常使用的情况下，厂家提供10 年质保期。

2、质保期的界定：从贵方确认收货并验收合格之日开始起算质保期。

3、贵方对更换过的新品、翻新品享有的免费保修期限延续其先前保修期限，不进行重新计算。

**三、双方的责任及风险的承担**

为保证维修返还产品质量，我方必须按照作业流程作相关的性能测试。为了了解产品的修复状况，我方应向贵方告知每批/次返回不良品故障情况，并详细说明故障原因。

1、我方保证维修品性能达到正常使用标准。

2、我方根据贵方告知返修品的故障现象、工作环境、发生的过程等情况，及时了解返修品的故障成因，并有针对性地进行检修维修。

**四** **、对无法修复和过时停产产品**

在免费保修期内，我方对无法修复和过时停产产品，在征得贵方书面同意的情况下，以最接近替代品免费更换或升级，代替品按照新品提供给贵方。

**五、责任归属**

由于产品自身缺陷而导致产品发生不良，或产品由我方交到贵方处期间的运输损坏，责任归我方。

响应人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日